**附件二、招标参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 数量(支) | 总计（元） |
| 1 | 10ul滤芯吸头 | 支 | 115200 | 96768 |
| 2 | 50ul滤芯吸头 | 支 | 115200 |
| 3 | 200ul滤芯吸头 | 支 | 115200 |

**技术参数**

★10UL加长的5x46MM 环氧乙烷灭菌 聚乙烯滤芯

200UL加长的5.5×90MM 环氧乙烷灭菌 聚乙烯滤芯

50UL的5.5x50MM 环氧乙烷灭菌 聚乙烯滤芯

**商务参数**

1、按需分批采购；供货期≤5个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。供货时，每批次货物必须有质检报告附后（国产产品），如不能提供，业主有权随时终止合同。

2、本次采购数量为暂估量，具体采购数量由采购人按计划分批次进行采购，但原则上采购数量不超过本次采购数量。

3、投标单位须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证

4、如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约；如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

5、产品有效期：不低于产品有效期的一半。（如产品有效期为1年，则到货产品剩余有效期不得低于半年）

6、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成贵院任何损失，中标单位全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

付款方式：验收合格，三个月后按月还款。