附件二：采购参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一次性使用导电粘胶电极板(电刀负极板) | 1、适用范围:与高频手术器械配套作中性电极使用。2、组成:舌片、铝箔、泡棉/无纺布、隔离纸、导电水凝胶等部件组成，配套连接线。3、产品应清洁、无褶皱，正常使用状态下不因产品升温使患者接触部位受到损伤。4、型号:成人型单极板HW-SF225X115。5、规格:1片/袋，独立包装，50片/盒。 | 支 | 4600 |
| 2 | 一次性使用高频手术电极(电刀笔) | 1、封闭式笔身技术和防止刀头旋转移位的内六角固定设计，既可防止液体的渗入而导致的电刀笔的自动输出，又可防止刀头旋转脱落，确保医生和病人的安全。2、手柄符合人体工程学设计，流线形的外形配合手柄握部位防滑设计，给医生带来舒适的手感，减少医生长时间手术而引起的肌肉紧张和疲劳。3、适用范围:与高频手术器械(高频电刀)配套，分别供临床进行切割、凝血或两者兼用的手术用。4、组成:刀头、电切电凝手柄、电缆线、插头、手动按钮。**\*5、材质:电极的柄部及手动按钮采用ABS制成，刀头采用不锈钢材料制成且表面经过特殊处理(无涂层)起到良好的不粘效果，电缆线采用柔软性好的高频电缆线制成，刀头部分:表面粗糙度≤3.2um，电极与高频连接线应导通良好，阻抗值≤5Ω。**6、刀头长度有:65mm、100mm、150mm7、一次性使用，经环氧乙烷灭菌包装。 | 支 | 4000 |

耗材采购需求

1、按需分批采购；供货期≤5个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。供货时，每批次货物必须有质检报告附后（国产产品），如不能提供，业主有权随时终止合同。

2、本次采购数量为暂估量，具体采购数量由采购人按计划分批次进行采购，但原则上采购数量不超过本次采购数量。

3、投标单位须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证

4、如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约；如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，中标人承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

5、产品有效期：不低于产品有效期的一半。（如产品有效期为1年，则到货产品剩余有效期不得低于半年）

6、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成医院任何损失，中标单位全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

付款方式：验收合格，三个月后按月还款。